<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="96.5" x2="0" y2="3.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.5" x2="3.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.5" y1="0" x2="96.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.5" y1="0" x2="100" y2="3.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="100" y1="3.5" x2="100" y2="96.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="96.5" x2="96.5" y2="100" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="96.5" y1="100" x2="3.5" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="100" x2="0" y2="96.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>1 &gt;</text>
<text>2 &gt;</text>
<text>3 &gt;</text>
<text>4 &gt;</text>
<text>5 &gt;</text>
<text>6 &gt;</text>
<text>LDR</text>
<text>LDR</text>
<text>POT</text>
<text>POT</text>
<text>ON</text>
<text>OFF</text>
<text>ON</text>
<text>ON</text>
<text>ON</text>
<text>ON</text>
<text>ON</text>
<text>OFF</text>
<text>OFF</text>
<text>OFF</text>
<text>OFF</text>
<text>OFF</text>
<text>VSYNC &gt;</text>
<text>HSYNC &gt;</text>
<text>&gt;TO VCO</text>
<text>CHA/VES - based on jonasbers.com/chav/</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MusicThingModular">
<description>&lt;B&gt;Music Thing Modular parts library &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Components for Eurorack modular synths 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="M9040P">
<description>Toggle Switch T-80-T from Rapid</description>
</package>
<package name="WQP-PJ301M-12_JACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot-alps">
<packages>
<package name="ALPS_POT_VERTICAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL14" value="40106N">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-025X075" value="101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-025X075" value="102">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT1" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C050-025X075" value="101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C050-025X075" value="102">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="C050-025X075" value="101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="adafruit" package="C050-025X075" value="101">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT2" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="POT3" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="POT4" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="POT5" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="POT6" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3_R" library="pinhead" package="1X03" value="&gt;R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value="&gt;B">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X03" value="&gt;G">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR1" library="adafruit" package="0204/7" value=""/>
<element name="RJ" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GJ" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BJ" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="adafruit" package="C050-025X075" value="103">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="adafruit" package="C050-025X075" value="104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JVCC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JPSYNC_1" library="pinhead" package="1X03" value="R"/>
<element name="JPSYNC_2" library="pinhead" package="1X03" value="R"/>
<element name="JPSYNC_3" library="pinhead" package="1X03" value="R"/>
<element name="JPSYNC_4" library="pinhead" package="1X03" value="R"/>
<element name="JPSYNC_5" library="pinhead" package="1X03" value="R"/>
<element name="JPSYNC_6" library="pinhead" package="1X03" value="R"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JHSYNC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JVSYNC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR_SW1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR_SW2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR2" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$2" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$3" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$4" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$5" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$6" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$7" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$8" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$9" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$10" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$11" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="U$12" library="MusicThingModular" package="M9040P" value="T-80-T-SPDT-ON-OFF-ON"/>
<element name="E$5" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="E$6" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="E$7" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="E$8" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="IN2" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK"/>
<element name="POT8" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="IN1" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK"/>
<element name="POT7" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10k"/>
<element name="JP6" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JGND" pad="1"/>
<contactref element="JPSYNC_6" pad="3"/>
<contactref element="JPSYNC_5" pad="3"/>
<contactref element="JPSYNC_4" pad="3"/>
<contactref element="JPSYNC_3" pad="3"/>
<contactref element="JPSYNC_2" pad="3"/>
<contactref element="JPSYNC_1" pad="3"/>
<contactref element="POT8" pad="P$1"/>
<contactref element="IN2" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="IN1" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="POT7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JVCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="POT1" pad="P$1"/>
<contactref element="POT1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="POT2" pad="P$1"/>
<contactref element="POT2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="POT3" pad="P$2"/>
<contactref element="POT3" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="POT4" pad="P$1"/>
<contactref element="POT4" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="BJ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="GJ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP3_R" pad="1"/>
<contactref element="JP3_R" pad="2"/>
<contactref element="JP3_R" pad="3"/>
<contactref element="RJ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LDR_SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="POT2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND3">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="POT3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="POT4" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND5">
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="POT5" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND6">
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="LDR_SW2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCOSYNC">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JPSYNC_1" pad="1"/>
<contactref element="JPSYNC_5" pad="1"/>
<contactref element="JPSYNC_6" pad="1"/>
<contactref element="JPSYNC_4" pad="1"/>
<contactref element="JPSYNC_3" pad="1"/>
<contactref element="JPSYNC_2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JHSYNC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JVSYNC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="POT1" pad="P$3"/>
<contactref element="LDR_SW1" pad="3"/>
<contactref element="LDR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LDR_SW2" pad="3"/>
<contactref element="POT6" pad="P$3"/>
<contactref element="LDR2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SS1">
<contactref element="JPSYNC_1" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SS2">
<contactref element="JPSYNC_2" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SS3">
<contactref element="JPSYNC_3" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SS4">
<contactref element="JPSYNC_4" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SS5">
<contactref element="JPSYNC_5" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SS6">
<contactref element="JPSYNC_6" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$10" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$9" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="POT5" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="POT5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$11" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$12" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$12" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="POT6" pad="P$1"/>
<contactref element="POT6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LDR2" pad="2"/>
<contactref element="LDR_SW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LDR1" pad="2"/>
<contactref element="LDR_SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="POT8" pad="P$3"/>
<contactref element="IN2" pad="P$1_TIP"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="POT7" pad="P$3"/>
<contactref element="IN1" pad="P$1_TIP"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="POT7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="POT8" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
