<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="81.27" x2="0" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="81.27" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="4.064" y="75.946" drill="3.2"/>
<hole x="96.012" y="75.946" drill="3.2"/>
<text>sk01-sync-splitter-20131121</text>
<text>video in</text>
</plain>
<libraries>
<library name="anyma-lib">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="SO08-EXP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>&lt;b&gt;TO-236&lt;/b&gt; ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="anyma-lib" package="SO08" value="LM1881">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="680k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO14" value="4011D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="40xx" package="SO16" value="4053D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX457SO8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="resistor" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="75IND" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="anyma-lib" package="SO08-EXP" value="MAX7450">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="R1206" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C1206" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="resistor" package="C1206" value="68p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="resistor" package="C1206" value="68p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C1206" value="120p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="SOT23" value="BAS70-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="CT3528" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="CT3528" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAS70-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="resistor" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="SOT23-BEC" value="BC857ASMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFFOUT" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GENLOCKOUT" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SUPLY" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GSET" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AGCD" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="75IND1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CTL">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="SUPLY" pad="2"/>
<contactref element="75IND1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="75IND" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="SUPLY" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="EXP"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="75IND" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="75IND1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="AGCD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$4" pad="7"/>
<contactref element="GSET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SIFFOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="GENLOCKOUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
