<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="83.81" x2="0" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<text>sk002-resyncer-2013-11-06</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="40xx" package="SO14" value="4011D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="120p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="SOT23" value="BAS70-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="MAX4392">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="1PS302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="40xx" package="SO16" value="4053D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="linear" package="SO08" value="MAX4392">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="200"/>
<element name="R18" library="rcl" package="R1206" value="200"/>
<element name="R19" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-OUT" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="OUT1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="H-SYNC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V-SYNC">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BACKPORCH">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="OUT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-OUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
