<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="ALPS_RK09K111_H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="SO08" value="LM311D"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="15k"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="10K" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09K111_H" value="ALPS_RK09K111_H"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="6k8"/>
<element name="OUT1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LM311D"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="15k"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="OUT2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="LM311D"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R1206" value="15k"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R14" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="OUT3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="10K" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="10K" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="OUT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="10K" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="OUT3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
