<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk109-scale-bias-2012-12-11</text>
<text>bias</text>
<text>scale</text>
<text>out</text>
<text>in</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="ALPS_RK09L1120">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C203" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R201" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R202" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R203" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R208" library="rcl" package="R1206" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R209" library="rcl" package="R1206" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R207" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C201" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C200" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN-POT10K" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09L1120" value="10k"/>
<element name="IC3" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R301" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R302" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R303" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R204" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R206" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R205" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R213" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R217" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R214" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R216" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R215" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C202" library="rcl" package="C1206" value="50p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R218" library="rcl" package="R1206" value="1k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C300" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C301" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C302" library="rcl" package="CT6032" value="2u2tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C303" library="rcl" package="CT6032" value="2u2tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R305" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R306" library="rcl" package="R1206" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R307" library="rcl" package="R1206" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R308" library="rcl" package="R1206" value="1k8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R309" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT-" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="CT6032" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="CT6032" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R304" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C103" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D101" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BIAS-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="rcl" package="R1206" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="rcl" package="R1206" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R107" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BIAS-POT10K" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09L1120" value="10k"/>
<element name="R104" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R113" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R114" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R116" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R115" library="rcl" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C102" library="rcl" package="C1206" value="50p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C101" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C100" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R209" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C201" pad="2"/>
<contactref element="C201" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C301" pad="1"/>
<contactref element="C303" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="D101" pad="2"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R208" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C200" pad="2"/>
<contactref element="C200" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C302" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C300" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="D101" pad="1"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C100" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R202" pad="1"/>
<contactref element="R201" pad="1"/>
<contactref element="GAIN-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D201">
<contactref element="R202" pad="2"/>
<contactref element="R203" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R203" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R204" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R207" pad="1"/>
<contactref element="R206" pad="2"/>
<contactref element="R206" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R207" pad="2"/>
<contactref element="R204" pad="2"/>
<contactref element="R217" pad="2"/>
<contactref element="R214" pad="2"/>
<contactref element="R218" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C203" pad="1"/>
<contactref element="R201" pad="2"/>
<contactref element="C201" pad="1"/>
<contactref element="C200" pad="1"/>
<contactref element="R301" pad="2"/>
<contactref element="R205" pad="2"/>
<contactref element="C301" pad="2"/>
<contactref element="C300" pad="2"/>
<contactref element="C303" pad="-"/>
<contactref element="R305" pad="1"/>
<contactref element="R306" pad="2"/>
<contactref element="R307" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C302" pad="+"/>
<contactref element="R304" pad="1"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C203" pad="2"/>
<contactref element="GAIN-POT10K" pad="2"/>
<contactref element="R213" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R208" pad="1"/>
<contactref element="GAIN-POT10K" pad="1"/>
<contactref element="R215" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R209" pad="2"/>
<contactref element="GAIN-POT10K" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R302" pad="1"/>
<contactref element="R301" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D301">
<contactref element="R302" pad="2"/>
<contactref element="R303" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R303" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R305" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R206" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R205" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R213" pad="2"/>
<contactref element="R214" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R217" pad="1"/>
<contactref element="R216" pad="2"/>
<contactref element="R216" pad="2"/>
<contactref element="C202" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R216" pad="1"/>
<contactref element="R215" pad="1"/>
<contactref element="C202" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R218" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R307" pad="1"/>
<contactref element="R308" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R308" pad="1"/>
<contactref element="R309" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R309" pad="2"/>
<contactref element="OUT-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R304" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="BIAS-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="D101" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="R106" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C103" pad="2"/>
<contactref element="BIAS-POT10K" pad="2"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="BIAS-POT10K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="BIAS-POT10K" pad="3"/>
</signal>
<signal name="R105">
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R117" pad="1"/>
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R116" pad="1"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R306" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
