<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="ALPS_RK09K111">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C503" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R501" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R502" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R503" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D501" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN-1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R506" library="rcl" package="R1206" value="20k"/>
<element name="R505" library="rcl" package="R1206" value="20k"/>
<element name="IC5-BUF" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="R504" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R507" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="IC6-MIX" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA"/>
<element name="R601" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R602" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R603" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="C502" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C501" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C602" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C601" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="CV-1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="C7" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C703" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R701" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R702" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R703" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D701" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN-2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R706" library="rcl" package="R1206" value="20k"/>
<element name="R705" library="rcl" package="R1206" value="20k"/>
<element name="IC7-BUF" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="R704" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R707" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="IC8-MIX" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA"/>
<element name="R801" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R802" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R803" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="C702" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C701" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C802" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C801" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="CV-2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="POT10K1" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09K111" value="10k"/>
<element name="U$1" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09K111" value="ALPS_RK09K111_HOHNE-FüSSE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="D501" pad="2"/>
<contactref element="R505" pad="1"/>
<contactref element="IC5-BUF" pad="8"/>
<contactref element="C502" pad="2"/>
<contactref element="C502" pad="2"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="8"/>
<contactref element="C602" pad="2"/>
<contactref element="C602" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="8"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="8"/>
<contactref element="D701" pad="2"/>
<contactref element="R705" pad="1"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="8"/>
<contactref element="C702" pad="2"/>
<contactref element="C702" pad="2"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="8"/>
<contactref element="C802" pad="2"/>
<contactref element="C802" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D501" pad="1"/>
<contactref element="R506" pad="2"/>
<contactref element="IC5-BUF" pad="4"/>
<contactref element="C501" pad="2"/>
<contactref element="C501" pad="2"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="4"/>
<contactref element="C601" pad="2"/>
<contactref element="C601" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="4"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="4"/>
<contactref element="D701" pad="1"/>
<contactref element="R706" pad="2"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="4"/>
<contactref element="C701" pad="2"/>
<contactref element="C701" pad="2"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="4"/>
<contactref element="C801" pad="2"/>
<contactref element="C801" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R502" pad="1"/>
<contactref element="R501" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R502" pad="2"/>
<contactref element="R503" pad="1"/>
<contactref element="D501" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R503" pad="2"/>
<contactref element="IC5-BUF" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC5-BUF" pad="2"/>
<contactref element="IC5-BUF" pad="1"/>
<contactref element="R504" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC5-BUF" pad="7"/>
<contactref element="IC5-BUF" pad="6"/>
<contactref element="R507" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R504" pad="2"/>
<contactref element="R507" pad="2"/>
<contactref element="R601" pad="1"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R601" pad="2"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="7"/>
<contactref element="R602" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C503" pad="1"/>
<contactref element="R501" pad="2"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="5"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="3"/>
<contactref element="C502" pad="1"/>
<contactref element="C501" pad="1"/>
<contactref element="C602" pad="1"/>
<contactref element="C601" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C703" pad="1"/>
<contactref element="R701" pad="2"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="5"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="3"/>
<contactref element="C702" pad="1"/>
<contactref element="C701" pad="1"/>
<contactref element="C802" pad="1"/>
<contactref element="C801" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC6-MIX" pad="2"/>
<contactref element="R602" pad="2"/>
<contactref element="R603" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC6-MIX" pad="1"/>
<contactref element="R603" pad="2"/>
<contactref element="CV-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC5-BUF" pad="5"/>
<contactref element="C503" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R702" pad="1"/>
<contactref element="R701" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R702" pad="2"/>
<contactref element="R703" pad="1"/>
<contactref element="D701" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R703" pad="2"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC7-BUF" pad="2"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="1"/>
<contactref element="R704" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC7-BUF" pad="7"/>
<contactref element="IC7-BUF" pad="6"/>
<contactref element="R707" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R704" pad="2"/>
<contactref element="R707" pad="2"/>
<contactref element="R801" pad="1"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R801" pad="2"/>
<contactref element="IC8-MIX" pad="7"/>
<contactref element="R802" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC8-MIX" pad="2"/>
<contactref element="R802" pad="2"/>
<contactref element="R803" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC8-MIX" pad="1"/>
<contactref element="R803" pad="2"/>
<contactref element="CV-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC7-BUF" pad="5"/>
<contactref element="C703" pad="2"/>
<contactref element="POT10K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R706" pad="1"/>
<contactref element="POT10K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R705" pad="2"/>
<contactref element="POT10K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R506" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R505" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
