<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.8575" y1="-3.175" x2="104.7625" y2="-3.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.7625" y1="-3.175" x2="104.7625" y2="92.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.7625" y1="92.065" x2="-2.8575" y2="92.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.8575" y1="92.065" x2="-2.8575" y2="-3.175" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="anyma-lib">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="ALPS_FADER_60MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTRIM64Y">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,81/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="E2,5-5" value="22u"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="U$1" library="anyma-lib" package="SO08" value="BA7655A"/>
<element name="SIFF" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C9" library="rcl" package="E2,5-5" value="22u"/>
<element name="U$2" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="IC1" library="linear" package="SO08" value="LM833D"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LM741D"/>
<element name="R2" library="rcl" package="RTRIM64Y" value="500"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="560"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="SIFF1" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="U$3" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="U$4" library="anyma-lib" package="SO08" value="BA7655A"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="U$5" library="anyma-lib" package="SO08" value="BA7655A"/>
<element name="SIFF2" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="U$6" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="LM833D"/>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="R18" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="SIFF3" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R19" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C23" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R21" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="U$7" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="R22" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="U$8" library="anyma-lib" package="SO08" value="BA7655A"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C29" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C30" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R23" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="U$9" library="anyma-lib" package="SO08" value="BA7655A"/>
<element name="SIFF4" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R24" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C32" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R25" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C33" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R26" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C34" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="C35" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C36" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="U$10" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="IC4" library="linear" package="SO08" value="LM833D"/>
<element name="R27" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="R28" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="SIFF5" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R29" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C37" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R30" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C38" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="R31" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C39" library="rcl" package="C1210" value="220n"/>
<element name="C40" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C41" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="U$11" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="R32" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="U$12" library="anyma-lib" package="SO08" value="BA7655A"/>
<element name="C42" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C43" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C44" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="IC5" library="linear" package="SO08" value="LM833D"/>
<element name="R33" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="R34" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="R35" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="R36" library="rcl" package="R1206" value="800"/>
<element name="R37" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R38" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C45" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C46" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="PRE_CLAMP_OUT" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R39" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="IC6" library="40xx" package="SO14" value="4011D"/>
<element name="SYNK" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="R40" library="rcl" package="R1206" value="2k2"/>
<element name="C47" library="rcl" package="C1206" value="120p"/>
<element name="D7" library="diode" package="SOT23" value="BAS70-04"/>
<element name="R41" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="OUT+" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IC7" library="linear" package="SO08" value="LM833D"/>
<element name="C48" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="R42" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value=""/>
<element name="R43" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="R44" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="R45" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="C49" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R46" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="OUT+1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R47" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="C50" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C51" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R48" library="rcl" package="R1206" value="560"/>
<element name="C52" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R49" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="R50" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="R51" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R52" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R53" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R54" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R55" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R56" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R57" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="C53" library="rcl" package="C0805" value="2p"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1_START"/>
<contactref element="U$3" pad="1_START"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="8"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="8"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1_START"/>
<contactref element="U$7" pad="1_START"/>
<contactref element="U$9" pad="8"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="8"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="1_START"/>
<contactref element="U$11" pad="1_START"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="4"/>
<contactref element="U$12" pad="4"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SIFF" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-UB">
<contactref element="U$2" pad="1END"/>
<contactref element="U$3" pad="1END"/>
<contactref element="U$6" pad="1END"/>
<contactref element="U$7" pad="1END"/>
<contactref element="U$10" pad="1END"/>
<contactref element="U$11" pad="1END"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SIFF1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="SIFF2" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN3">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="SIFF3" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="6"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="IN4">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="SIFF4" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U$9" pad="5"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN5">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="SIFF5" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="6"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="6"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="PRE_CLAMP_OUT" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="H-SYNC">
<contactref element="SYNK" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V-SYNC">
<contactref element="SYNK" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BACKPORCH">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="SYNK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="OUT+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="OUT+1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
