<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="81.27" x2="0" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="81.27" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk130-gamma-2012-11-28</text>
<hole x="4.1901" y="75.9963" drill="3"/>
<hole x="96.1653" y="76.0735" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="ALPS_RK09K111_H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B64W">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 64</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R302" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="900" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R901" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D6" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="SIFF-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="OUT+" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="MAX4392"/>
<element name="R304" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R303" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R301" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="C301" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C302" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="R305" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="GAIN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R300" library="rcl" package="R1206" value="inf"/>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="180"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="180"/>
<element name="IC1" library="linear" package="SO08" value="MAX4392"/>
<element name="C101" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C102" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="R102" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R101" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="IC2" library="anyma-lib" package="SO14" value="LT1251"/>
<element name="C201" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C202" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="R211" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R210" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R15" library="pot" package="B64W" value=""/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="CT6032" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="CT6032" value=""/>
<element name="C403" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R401" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R19" library="rcl" package="R1206" value="20k"/>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="20k"/>
<element name="IC4" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA"/>
<element name="R402" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R403" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="IC5" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA"/>
<element name="R501" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R502" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R503" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="C401" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C402" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C501" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C502" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="POT10K" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09K111_H" value="10k"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="1k5"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="1k5"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R302" pad="2"/>
<contactref element="OUT+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C301" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R15" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C401" pad="2"/>
<contactref element="C401" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C501" pad="2"/>
<contactref element="C501" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C201" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C302" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C202" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C402" pad="2"/>
<contactref element="C402" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C502" pad="2"/>
<contactref element="C502" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R901" pad="1"/>
<contactref element="900" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R901" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="3"/>
<contactref element="R303" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R304" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R301" pad="1"/>
<contactref element="R300" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R301" pad="2"/>
<contactref element="R302" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R304" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R305" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R303" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R305" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R210" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R211" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R15" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R401" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R401" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R402" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R403" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R402" pad="2"/>
<contactref element="R403" pad="2"/>
<contactref element="R501" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R501" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R502" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C403" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="C401" pad="1"/>
<contactref element="C402" pad="1"/>
<contactref element="C501" pad="1"/>
<contactref element="C502" pad="1"/>
<contactref element="900" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R210" pad="1"/>
<contactref element="R211" pad="1"/>
<contactref element="C202" pad="2"/>
<contactref element="C201" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="E"/>
<contactref element="R300" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="C301" pad="1"/>
<contactref element="C302" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R502" pad="2"/>
<contactref element="R503" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R503" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C403" pad="2"/>
<contactref element="POT10K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="POT10K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="POT10K" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
