<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.8575" y1="-3.175" x2="104.7625" y2="-3.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.7625" y1="-3.175" x2="104.7625" y2="92.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.7625" y1="92.065" x2="-2.8575" y2="92.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.8575" y1="92.065" x2="-2.8575" y2="-3.175" width="0" layer="20"/>
<hole x="18.415" y="22.86" drill="3.2"/>
<hole x="50.8" y="22.86" drill="3.2"/>
<hole x="83.185" y="22.86" drill="3.2"/>
<hole x="83.185" y="63.5" drill="3.2"/>
<hole x="18.415" y="63.5" drill="3.2"/>
<hole x="50.8" y="63.5" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="anyma-lib">
<packages>
<package name="ALPS_FADER_60MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="RTRIM64Y">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-misc">
<packages>
<package name="PVA1R">
<description>&lt;b&gt;ITT SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LM741D"/>
<element name="R2" library="rcl" package="RTRIM64Y" value="500"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="U$3" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="U$6" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="U$7" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="U$10" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="U$11" library="anyma-lib" package="ALPS_FADER_60MM" value="ALPS_FADER_STEREO"/>
<element name="C52" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="PFL1" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="PFL2" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="PFL3" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="PFL4" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="PFL5" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="PFL6" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="C7" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="X4" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="X5" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="PFL1" pad="1"/>
<contactref element="PFL2" pad="1"/>
<contactref element="PFL3" pad="1"/>
<contactref element="PFL4" pad="1"/>
<contactref element="PFL5" pad="1"/>
<contactref element="PFL6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1END"/>
<contactref element="U$3" pad="1END"/>
<contactref element="U$6" pad="1END"/>
<contactref element="U$7" pad="1END"/>
<contactref element="U$10" pad="1END"/>
<contactref element="U$11" pad="1END"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-UB">
<contactref element="U$2" pad="1_START"/>
<contactref element="U$3" pad="1_START"/>
<contactref element="U$6" pad="1_START"/>
<contactref element="U$10" pad="1_START"/>
<contactref element="U$11" pad="1_START"/>
<contactref element="U$7" pad="1_START"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PFL1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PFL3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PFL4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PFL5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PFL6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1_WIPER"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="1_WIPER"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="PFL2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$6" pad="1_WIPER"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$7" pad="1_WIPER"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$10" pad="1_WIPER"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="U$11" pad="1_WIPER"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
