<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk160-6channel-mixer-2012-11-03</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUF" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R1206" value="1k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="CT6032" value="2u2tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="CT6032" value="2u2tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R1206" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R1206" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT-" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="CT6032" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="CT6032" value=""/>
<element name="R24" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV-IN1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV-IN2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUF1" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="R1206" value="1k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="rcl" package="R1206" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV-IN3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R44" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R45" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="D7" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN4" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="BUF2" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="R49" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="U$3" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228"/>
<element name="R50" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R51" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R52" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="D8" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="SIFF-IN2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R53" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R54" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R55" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R56" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R57" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R58" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R59" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R60" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R61" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R62" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R63" library="rcl" package="R1206" value="22"/>
<element name="R64" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R65" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R66" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D9" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN5" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C15" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C16" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R67" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R68" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R69" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="D10" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN6" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="BUF3" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="R70" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="U$4" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228"/>
<element name="R71" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R72" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R73" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="D11" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="SIFF-IN3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R74" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R75" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R76" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R77" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R78" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R79" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R80" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R81" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R82" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R83" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R84" library="rcl" package="R1206" value="22"/>
<element name="R85" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R86" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R87" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D12" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN7" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C18" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C19" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C20" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R88" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R89" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R90" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="D13" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN8" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="BUF4" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="R91" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="U$5" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228"/>
<element name="R92" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R93" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R94" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="D14" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="SIFF-IN4" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R95" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R96" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R97" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R98" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R99" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R100" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R101" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R102" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R103" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R104" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R105" library="rcl" package="R1206" value="22"/>
<element name="R106" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R107" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R108" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D15" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN9" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C22" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C23" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C24" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R109" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R110" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R111" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D16" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN10" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="BUF5" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="R112" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="anyma-lib" package="SO08" value="LT1228"/>
<element name="R113" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R114" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R115" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="D17" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="SIFF-IN5" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R116" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R118" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R119" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R120" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R122" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R123" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R124" library="rcl" package="R1206" value="1k6"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="R125" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R126" library="rcl" package="R1206" value="22"/>
<element name="R127" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R128" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R129" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="D18" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="CV-IN11" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C26" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C27" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C28" library="rcl" package="C1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="BUF" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="BUF1" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="BUF1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="BUF2" pad="8"/>
<contactref element="BUF3" pad="8"/>
<contactref element="D10" pad="2"/>
<contactref element="D11" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="BUF3" pad="8"/>
<contactref element="BUF4" pad="8"/>
<contactref element="D13" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="2"/>
<contactref element="D15" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="7"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="BUF4" pad="8"/>
<contactref element="BUF5" pad="8"/>
<contactref element="D16" pad="2"/>
<contactref element="D17" pad="2"/>
<contactref element="D18" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="7"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="BUF5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="BUF" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="BUF1" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="BUF1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="BUF2" pad="4"/>
<contactref element="BUF3" pad="4"/>
<contactref element="D10" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="BUF3" pad="4"/>
<contactref element="BUF4" pad="4"/>
<contactref element="D13" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="D15" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="BUF4" pad="4"/>
<contactref element="BUF5" pad="4"/>
<contactref element="D16" pad="1"/>
<contactref element="D17" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="D18" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="BUF5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="BUF" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="BUF" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="R84" pad="2"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="R92" pad="2"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="R123" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="R125" pad="1"/>
<contactref element="R126" pad="2"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
<contactref element="R128" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="BUF" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="BUF" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="BUF" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="BUF" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="OUT-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="BUF1" pad="3"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="BUF1" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="BUF1" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="BUF1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="BUF1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="BUF1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="BUF2" pad="3"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="BUF2" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="BUF2" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="BUF2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="BUF2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="BUF2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="BUF3" pad="3"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="BUF3" pad="1"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="R82" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="BUF3" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="BUF3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="BUF3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="BUF3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="R90" pad="1"/>
<contactref element="D13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R90" pad="2"/>
<contactref element="BUF4" pad="3"/>
<contactref element="R95" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="BUF4" pad="1"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R93" pad="1"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="R94" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R94" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R96" pad="1"/>
<contactref element="BUF4" pad="2"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="BUF4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="R99" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="BUF4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="BUF4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="R103" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R108" pad="2"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
<contactref element="D15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="U$5" pad="8"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="D16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="BUF5" pad="3"/>
<contactref element="R116" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="BUF5" pad="1"/>
<contactref element="R112" pad="1"/>
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="R117" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R112" pad="2"/>
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="R121" pad="2"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="R114" pad="2"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="D17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="R125" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R117" pad="1"/>
<contactref element="BUF5" pad="2"/>
<contactref element="R118" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="R119" pad="2"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
<contactref element="BUF5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R120" pad="1"/>
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="BUF5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R122" pad="1"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
<contactref element="BUF5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="R124" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R127" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R129" pad="1"/>
<contactref element="R128" pad="1"/>
<contactref element="CV-IN11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R129" pad="2"/>
<contactref element="R119" pad="1"/>
<contactref element="D18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="U$6" pad="8"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
