<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="83.81" x2="0" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.81" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk165-3x-resync-2012-12-11</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTRIM64Y">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="40xx" package="SO14" value="4011D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C201" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R301" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R201" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R202" library="rcl" package="C1206" value="120p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="SOT23" value="BAS70-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C301" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C300" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C302" library="rcl" package="C1206" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D301" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R302" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R303" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D302" library="diode" package="SOT23" value="1PS302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO16" value="4053D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R306" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R305" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R304" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C101" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C100" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="CT6032" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="CT6032" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="OUT" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="GENLOCK-IN" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="1V" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="R401" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C401" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C400" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C402" library="rcl" package="C1206" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D401" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R402" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R403" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D402" library="diode" package="SOT23" value="1PS302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R406" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R405" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R404" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="R501" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="linear" package="SO08" value="LMH6643MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C501" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C500" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C502" library="rcl" package="C1206" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D501" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R502" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R503" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D502" library="diode" package="SOT23" value="1PS302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIFF-IN2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R506" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R505" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R504" library="rcl" package="R1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="IC6" library="linear" package="SO08" value="LM741D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R602" library="rcl" package="RTRIM64Y" value="500"/>
<element name="R601" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C601" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C201" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R301" pad="2"/>
<contactref element="R202" pad="2"/>
<contactref element="C301" pad="2"/>
<contactref element="C300" pad="2"/>
<contactref element="R302" pad="1"/>
<contactref element="D302" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="R304" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="GENLOCK-IN" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="R401" pad="2"/>
<contactref element="C401" pad="2"/>
<contactref element="C400" pad="2"/>
<contactref element="R402" pad="1"/>
<contactref element="D402" pad="2"/>
<contactref element="R404" pad="2"/>
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
<contactref element="R501" pad="2"/>
<contactref element="C501" pad="2"/>
<contactref element="C500" pad="2"/>
<contactref element="R502" pad="1"/>
<contactref element="D502" pad="2"/>
<contactref element="R504" pad="2"/>
<contactref element="OUT2" pad="1"/>
<contactref element="R602" pad="1"/>
<contactref element="C601" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R303" pad="1"/>
<contactref element="D302" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D201">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R201" pad="2"/>
<contactref element="R202" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C201" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C301" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C401" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C501" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="R601" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C300" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C100" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C400" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C500" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="GENLOCK-IN" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R301" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="H-SYNC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V-SYNC">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BACKPORCH">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R201" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C302" pad="1"/>
<contactref element="D301" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C302" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D301" pad="2"/>
<contactref element="R302" pad="2"/>
<contactref element="R303" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R304" pad="1"/>
<contactref element="R305" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R305" pad="1"/>
<contactref element="R306" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R306" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R403" pad="1"/>
<contactref element="D402" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R401" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C402" pad="1"/>
<contactref element="D401" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C402" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="D401" pad="2"/>
<contactref element="R402" pad="2"/>
<contactref element="R403" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R404" pad="1"/>
<contactref element="R405" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R405" pad="1"/>
<contactref element="R406" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R406" pad="1"/>
<contactref element="OUT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R503" pad="1"/>
<contactref element="D502" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R501" pad="1"/>
<contactref element="SIFF-IN2" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C502" pad="1"/>
<contactref element="D501" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C502" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="D501" pad="2"/>
<contactref element="R502" pad="2"/>
<contactref element="R503" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R504" pad="1"/>
<contactref element="R505" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R505" pad="1"/>
<contactref element="R506" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R506" pad="1"/>
<contactref element="OUT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R602" pad="3"/>
<contactref element="R601" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R602" pad="2"/>
<contactref element="C601" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-UB">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="1V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
