<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100.3175" y2="83.4925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.3175" y1="83.4925" x2="0.3175" y2="83.4925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="83.4925" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk220-edges-2013-03-02</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,81/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="ALPS_RK09K111">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="IC1" library="linear" package="SO08" value="LM833D"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="R25" library="rcl" package="R1206" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN1" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="OUT" library="wirepad" package="3,81/1,1" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="anyma-lib" package="ALPS_RK09K111" value="ALPS_RK09K111_HOHNE-FüSSE"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="SMC_B" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="SMC_B" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
