<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk280-20131018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R501" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R502" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R503" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IC1" library="anyma-lib" package="SO08" value="LMH6643MA"/>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S-L44"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="10p"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100p"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="100p"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="120p"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="100p"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="68p"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="10p"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="4p"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="604"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="604"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="OUT" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="C10" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R502" pad="1"/>
<contactref element="R501" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R502" pad="2"/>
<contactref element="R503" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R501" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R503" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
