<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="99.365" y2="81.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.365" y1="81.905" x2="-2.54" y2="81.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="81.905" x2="-2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk500-lfo-triple-resetable-20120518</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="CIP20C-6MM">
<description>&lt;b&gt;Carbon Rotary Potentiometers - 20 mm size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Radiohm .. RAD.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="SO08" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="pot" package="CIP20C-6MM" value="100k"/>
<element name="C5" library="rcl" package="E2,5-5" value="1u"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ASMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="pot" package="CIP20C-6MM" value="100k"/>
<element name="C9" library="rcl" package="E2,5-5" value="22u"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R1206" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ASMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value=""/>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="pot" package="CIP20C-6MM" value="100k"/>
<element name="C13" library="rcl" package="E2,5-5" value="220u"/>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R19" library="rcl" package="R1206" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ASMD"/>
<element name="R21" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="CV_OUT_1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="CV_OUT_2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="CV_OUT_3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="R22" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="SOT23-BEC" value="BC817-16SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R1206" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST_1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="Q5" library="transistor-npn" package="SOT23-BEC" value="BC817-16SMD"/>
<element name="R30" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R1206" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST_2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="Q6" library="transistor-npn" package="SOT23-BEC" value="BC817-16SMD"/>
<element name="R32" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R33" library="rcl" package="R1206" value="4.7k"/>
<element name="RST_3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="10u"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="BAT54S"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="Q4" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="CV_OUT_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="E"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="Q5" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="CV_OUT_2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R3" pad="E"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="Q6" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="CV_OUT_3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="B"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="Q4" pad="B"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q6" pad="B"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="RST_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="RST_2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="RST_3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
