<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk540-ramps-20131209</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC6-MIX" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA"/>
<element name="C602" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C601" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="H-RAMP" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="C7" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO16" value="4053D"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="4n7"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value=""/>
<element name="V_RAMP" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="IC2" library="40xx" package="SO14" value="4011D"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="2k2"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="120p"/>
<element name="D7" library="diode" package="SOT23" value="BAS70-04"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="47k"/>
<element name="15K" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="100k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC6-MIX" pad="8"/>
<contactref element="C602" pad="2"/>
<contactref element="C602" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="15K" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="IC6-MIX" pad="4"/>
<contactref element="C601" pad="2"/>
<contactref element="C601" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C602" pad="1"/>
<contactref element="C601" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC6-MIX" pad="6"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="H-RAMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC6-MIX" pad="2"/>
<contactref element="IC6-MIX" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="V_RAMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="H-SYNC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BACKPORCH">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V-SYNC">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="15K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
