<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk553-taptempo-20120514</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL40" value="MEGA16-P"/>
<element name="C1" library="rcl" package="CT3528" value="2u2"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="12MHz"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="15p"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="15p"/>
<element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="10k"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="PROG"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="SUPPLY"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value="SYNK"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value="LEDS"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X04" value="OUT"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X02" value="BTNS"/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X02" value="PWR-FP"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
