<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X4" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X5" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D5" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="D6" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="D7" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
