<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk585-servos-20140804</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="L5038P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C6" library="rcl" package="CT3528" value="10u"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L5038P" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="ATMEGA88" library="anyma-lib" package="TQFP32-08" value="ATMEGA88"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="IN-3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IN-2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="IN-1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="TIME" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="REC-1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="REC-2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="REC-3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="RX/TX" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="INT" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="5"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="21"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="18"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ATMEGA88" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ATMEGA88" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="ATMEGA88" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="ATMEGA88" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ATMEGA88" pad="23"/>
<contactref element="IN-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ATMEGA88" pad="24"/>
<contactref element="IN-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ATMEGA88" pad="25"/>
<contactref element="IN-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="ATMEGA88" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ATMEGA88" pad="22"/>
<contactref element="TIME" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ATMEGA88" pad="11"/>
<contactref element="REC-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ATMEGA88" pad="10"/>
<contactref element="REC-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ATMEGA88" pad="9"/>
<contactref element="REC-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ATMEGA88" pad="31"/>
<contactref element="RX/TX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="ATMEGA88" pad="30"/>
<contactref element="RX/TX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ATMEGA88" pad="1"/>
<contactref element="INT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="ATMEGA88" pad="32"/>
<contactref element="INT" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
