<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>sk610-delay-20131103</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="95" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95" y1="0" x2="95" y2="56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95" y1="56" x2="0" y2="56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="56" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTRIM64Y">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<description>&lt;b&gt;Burr-Brown Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSOP28BU">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="altera">
<description>&lt;b&gt;Altera Programmable Logic Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
FLEX 10K&lt;p&gt;
MAX 7000&lt;p&gt;
MAX 9000&lt;p&gt;
FLEX 6000&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt; Databook, January 1998
&lt;li&gt;CD-ROM Gigital-Library, December 1998
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP100">
<description>Plastic &lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-10">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="QSOP24">
<description>&lt;b&gt;QSOP 24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7313.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP54-400">
<description>&lt;b&gt;54-Pin Plastic TSOP&lt;/b&gt; (400 mil)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="SMD_SWITCH">
<description>&lt;h3&gt;SMD Taster&lt;/h3&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ASF">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5.0 Vdc or 3.3 Vdc - LOW PROFILE ULTRA MINIATURE CERAMIC SURFACE MOUNT&lt;br&gt;
Source: http://www.abracon.com/Oscillators/asf1-L-L1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="burr-brown" package="SSOP28BU" value="ADS931E">
<attribute name="OC_NEWARK" value="80P3665"/>
<attribute name="MPN" value="ADS931E.."/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1648611"/>
</element>
<element name="C102" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C103" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C101" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C104" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C105" library="rcl" package="C1206" value=""/>
<element name="C106" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="C11" library="rcl" package="CT3528" value="2u2tantal"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="TRIM1" library="rcl" package="RTRIM64Y" value="500"/>
<element name="C110" library="rcl" package="SMC_B" value="10u"/>
<element name="IC3" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117AS33TR"/>
<element name="C301" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C302" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="JTAG" library="con-3m" package="PAK100/2500-10" value="2510-">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46F4725"/>
<attribute name="MPN" value="2510-6002UB"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9838244"/>
</element>
<element name="IC5" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117AS33TR"/>
<element name="C501" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C502" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-13" value="TPSPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="TPSPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="IC6" library="anyma-lib" package="QSOP24" value="MAX5190"/>
<element name="U$2" library="anyma-lib" package="TSOP54-400" value="IS42S16800"/>
<element name="C601" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C602" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C603" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C604" library="rcl" package="SMC_B" value="10u"/>
<element name="C605" library="rcl" package="SMC_B" value="10u"/>
<element name="C606" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="R601" library="rcl" package="R1206" value="560"/>
<element name="R602" library="rcl" package="R1206" value="560"/>
<element name="IC7" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C701" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C702" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="705" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R603" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="DACOUT" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="U$4" library="anyma-lib" package="SMD_SWITCH" value="PRINTTASTER_SMD"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="15k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="200"/>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="200"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="200"/>
<element name="R200" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R201" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C13" library="rcl" package="SMC_B" value="10u"/>
<element name="IC2" library="altera" package="TQFP100" value="EPM240T100C4">
<attribute name="OC_NEWARK" value="51R9357"/>
<attribute name="MPN" value="EPM240T100C4"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1453502"/>
</element>
<element name="C200" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C201" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C204" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C205" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C206" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C207" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X07" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="IC4" library="anyma-lib" package="SO08" value="MAX4392ESA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C401" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C400" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="R400" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R402" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R401" library="rcl" package="R1206" value="3k9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="MINIMELF" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="560" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="2" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="TRIM2" library="rcl" package="RTRIM64Y" value="10k"/>
<element name="1" library="rcl" package="R1206" value="4k7"/>
<element name="R501" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R502" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R503" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="1PS302"/>
<element name="T6" library="transistor" package="SOT23" value="BC847"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="SYNC" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="SYNC2IN" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC847"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="ASF" value="ASFL">
<attribute name="OC_NEWARK" value="99M0411"/>
<attribute name="MPN" value="ASFLM1-50.000MHZ-C-T"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1838931"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="10p"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C301" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C501" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="C701" pad="1"/>
<contactref element="C701" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C400" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="C702" pad="1"/>
<contactref element="C702" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C401" pad="2"/>
<contactref element="R401" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JTAG" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="10"/>
<contactref element="C501" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C502" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="C602" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="C605" pad="-"/>
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="46"/>
<contactref element="U$2" pad="52"/>
<contactref element="U$2" pad="28"/>
<contactref element="U$2" pad="41"/>
<contactref element="U$2" pad="54"/>
<contactref element="U$4" pad="BB"/>
<contactref element="R200" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C200" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="C201" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="93"/>
<contactref element="IC2" pad="79"/>
<contactref element="C204" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="65"/>
<contactref element="IC2" pad="60"/>
<contactref element="IC2" pad="46"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="C205" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C206" pad="1"/>
<contactref element="C207" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C105" pad="1"/>
<contactref element="C106" pad="1"/>
<contactref element="C104" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C110" pad="-"/>
<contactref element="C301" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C302" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C601" pad="1"/>
<contactref element="C603" pad="1"/>
<contactref element="C604" pad="-"/>
<contactref element="C701" pad="2"/>
<contactref element="C702" pad="2"/>
<contactref element="R603" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C400" pad="1"/>
<contactref element="C401" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="R501" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="C103" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="TRIM1" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="TRIM1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="TRIM1" pad="3"/>
<contactref element="C104" pad="2"/>
<contactref element="C105" pad="2"/>
<contactref element="C106" pad="2"/>
<contactref element="C110" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C302" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="C601" pad="2"/>
<contactref element="C604" pad="+"/>
<contactref element="C606" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
<contactref element="R200" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C502" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="21"/>
<contactref element="C602" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="C605" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="27"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="43"/>
<contactref element="U$2" pad="49"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
<contactref element="R201" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C200" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C201" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="94"/>
<contactref element="IC2" pad="80"/>
<contactref element="C204" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="C205" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="45"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C206" pad="2"/>
<contactref element="C207" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="59"/>
<contactref element="IC2" pad="63"/>
<contactref element="U$2" pad="37"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
<contactref element="R201" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC6" pad="24"/>
<contactref element="C603" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C606" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="R601" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R602" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R602" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="705" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="705" pad="1"/>
<contactref element="560" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$4" pad="AA"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="JTAG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AD-MSB">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="ADCLK">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="DA-MSB">
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC2" pad="38"/>
<contactref element="IC6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC2" pad="40"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="41"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC2" pad="42"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC2" pad="44"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DACLK">
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="47"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="92"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="91"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="90"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="89"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="88"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$2" pad="35"/>
<contactref element="IC2" pad="87"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$2" pad="34"/>
<contactref element="IC2" pad="86"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$2" pad="33"/>
<contactref element="IC2" pad="85"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="84"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$2" pad="31"/>
<contactref element="IC2" pad="83"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$2" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="82"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$2" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="81"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="95"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="96"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$2" pad="38"/>
<contactref element="IC2" pad="78"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC2" pad="77"/>
<contactref element="U$2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="100"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="97"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="98"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="99"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="76"/>
<contactref element="U$2" pad="44"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$2" pad="47"/>
<contactref element="IC2" pad="75"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC2" pad="74"/>
<contactref element="U$2" pad="50"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U$2" pad="53"/>
<contactref element="IC2" pad="73"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="IC2" pad="58"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NN">
<contactref element="IC2" pad="57"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NNN">
<contactref element="IC2" pad="56"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NNNN">
<contactref element="IC2" pad="55"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="IC2" pad="54"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="IC2" pad="53"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="IC2" pad="52"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P51">
<contactref element="IC2" pad="51"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="IC2" pad="72"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC2" pad="71"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC2" pad="70"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC2" pad="69"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="IC2" pad="68"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC2" pad="67"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="REC">
<contactref element="IC2" pad="66"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="IC2" pad="50"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="IC2" pad="49"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC2" pad="48"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R503" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R400" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="R400" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R402" pad="2"/>
<contactref element="R401" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R402" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R601" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="R603" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="560" pad="1"/>
<contactref element="2" pad="2"/>
<contactref element="TRIM2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="TRIM2" pad="3"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="TRIM2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R502" pad="1"/>
<contactref element="R501" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R503" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="R502" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SYNC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SYNC2IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="DACOUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
