<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>sk810-subcarrier-20131124</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="L5038P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTRIM64Y">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C6" library="rcl" package="CT3528" value="10u"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L5038P" value=""/>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO16" value="74HCT4046"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="470p"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="470p"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="100"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="22k"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="1n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="100p"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="(470)"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="(470)"/>
<element name="TRIM1" library="rcl" package="RTRIM64Y" value="10k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="910k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LMH6634"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="1k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="100p"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="470"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="L1" library="rcl" package="L5038P" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="CT3528" value="10u"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="75"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C1206" value="330p"/>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="IC3" library="40xx" package="SO16" value="4053D"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="TRIM1" pad="2"/>
<contactref element="TRIM1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="TRIM1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
