<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="altera">
<description>&lt;b&gt;Altera Programmable Logic Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
FLEX 10K&lt;p&gt;
MAX 7000&lt;p&gt;
MAX 9000&lt;p&gt;
FLEX 6000&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt; Databook, January 1998
&lt;li&gt;CD-ROM Gigital-Library, December 1998
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP100">
<description>Plastic &lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="anyma-lib">
<description>10 point smd solder jumper</description>
<packages>
<package name="KCSA03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="FH12-30S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="altera" package="TQFP100" value="EPM240T100C4">
<attribute name="OC_NEWARK" value="51R9357"/>
<attribute name="MPN" value="EPM240T100C4"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1453502"/>
</element>
<element name="U$1" library="anyma-lib" package="KCSA03" value="KCSA03"/>
<element name="U$2" library="anyma-lib" package="KCSA03" value="KCSA03"/>
<element name="U$3" library="anyma-lib" package="KCSA03" value="KCSA03"/>
<element name="X1" library="con-hirose" package="FH12-30S-0.5SH" value="FH12-30S-0.5SH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M6176"/>
<attribute name="MPN" value="FH12-30S-0.5SH(55)"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324555"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="IC1" pad="59"/>
<contactref element="IC1" pad="80"/>
<contactref element="IC1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="GNDIO">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="IC1" pad="60"/>
<contactref element="IC1" pad="79"/>
<contactref element="IC1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="GNDINT">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="VCCINT">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
